    INFORMATIONS DE RÉFÉRENCE RELATIVES AU ROBIN DR 400/180 REGENT

    MASSES MAXIMALES AUTORISÉES
    Au décollage - 2425 lb  1100 kg
    A l'atterrissage - 2304lb  1045 kg

    VA - Vitesse de manoeuvre
              (116 kt)  215 km/h

    VFE - Vitesse maximale avec volets sortis
               (92 kt)  170 km/h (1e cran)
               (81 kt)  150 km/h (2e cran)

    VNO - Vitesse de croisière maximum autorisée par la structure
               (140 kt)  260 km/h

    VNE - Vitesse à ne jamais dépasser
               (166 kt)  308 km/h

    VS  - Vitesse de décrochage (poids maximal, volets relevés, en palier)
                (57 kt)  105 km/h

    VSO - Vitesse de décrochage en configuration atterrissage
          (poids maximal, volets à 30 degrés, en palier)
                (51 kt)   95 km/h

    VX - Angle de montée optimal (niveau de la mer)
         volets 1e cran : (70 kt)  130 km/h
         volets rentrés : (76 kt)  140 km/h

    VY - Taux de montée optimal (niveau de la mer)
         volets 1e cran : (81 kt)  150 km/h
         volets rentrés : (92 kt)  170 km/h

    Finesse maximale : 9.3 à (81 kt)  150 km/h